|  |  |
| --- | --- |
| Модель фильтра | **Технические характеристики** |
| Активная площадьфильтрации,м2 | Количество картриджей, шт./ Длина, мм | Ном. расход очищаемого газа, м3/ч | Макс. расход очищаемого газа,м3/ч | Температура эксплуатации, °C | Потреб. мощ-ть, Вт | Масса, кг |
| SFB-15-GV/DB | 15 | 6/ 1 000 | 900 | 1 100 | -10 ... 40 | 100 | 240 |
| SFB-15-GV/DB-F2500 | 1 200 | 292 |
| SFB-15-GV/DB-F3000 | 1 200 | 294 |
| SFB-15-GV/DB-F3400 | 1 600 | 302 |
| SFB-15-GV/DB-F4000 | 1 600 | 300 |
| SFB-15-GV/DB-F4700 | 2 300 | 308 |
| SFB-27-GV/DB | 27 | 9/ 1 200 | 1 600 | 2 000 | 100 | 270 |
| SFB-27-GV/DB-F2500 | 1 200 | 304 |
| SFB-27-GV/DB-F3000 | 1 200 | 306 |
| SFB-27-GV/DB-F3400 | 1 600 | 314 |
| SFB-27-GV/DB-F4000 | 1 600 | 312 |
| SFB-27-GV/DB-F4700 | 2 300 | 320 |
| SFB-27-GV/DB-F6000 | 4 100 | 335 |
| SFB-15-GV/DB-WP | 15 | 6/ 1 000 | 900 | 1 100 | -40 ... 40 | 250 | 240 |
| SFB-15-GV/DB-WP-F2500 | 1 350 | 292 |
| SFB-15-GV/DB-WP-F3000 | 1 350 | 294 |
| SFB-15-GV/DB-WP-F3400 | 1 750 | 302 |
| SFB-15-GV/DB-WP-F4000 | 1 750 | 300 |
| SFB-15-GV/DB-WP-F4700 | 2 450 | 308 |
| SFB-27-GV/DB-WP | 27 | 9/ 1 200 | 1 600 | 2 000 | 250 | 270 |
| SFB-27-GV/DB-WP-F2500 | 1 350 | 304 |
| SFB-27-GV/DB-WP-F3000 | 1 350 | 306 |
| SFB-27-GV/DB-WP-F3400 | 1 750 | 314 |
| SFB-27-GV/DB-WP-F4000 | 1 750 | 312 |
| SFB-27-GV/DB-WP-F4700 | 2 450 | 320 |
| SFB-27-GV/DB-WP-F6000 | 4 100 | 335 |